数据格式说明

T1(ENDDEVICE，终端)每两秒钟通过G1（COORDINATOR，协调器）向服务器发送一帧数据，其格式为：

POST /power/data HTTP/1.1

Host:abc:9090

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

Content-Length:95

tag=01&len=50&g1sn=004B1200CB4CA603&sn=0000000000000014&time=00010AC7&ad1=0017&ad2=0017&live=01

Tag： 代表数据类型，暂定01为工作电压数据上报

Len： 用于校验接收数据的长度，工作电压数据上报下，其值为50

g1sn： G1的序列号，代表此数据帧从哪个G1发送过来

Sn： T1的序列号，代表此数据帧由哪个T1发送过来

Time： 代表数据采集时，T1第一次开机到现在的时间，单位为ms

Ad1： A路数据

Ad2： B路数据

Live： 0-此数据为缓存数据 1-此数据为实时数据